

**CIG Gear Pump Model Flow & Pressure Ranges**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **CIG Model:** | **Flow Range:**  GPM @ 1750 RPM\*\* | **Pressure Range:**  PSI\*\* | | 2**\_\***005 | 1.1 | 1000 - 4000 | | 2**\_**006 | 1.6 | 1000 - 4000 | | 2**\_**008 | 2.3 | 1000 - 4000 | | 3**\_**010 | 2.9 | 1000 - 4000 | | 3**\_**012 | 3.7 | 1000 - 4000 | | 3**\_**016 | 5.3 | 1000 - 4000 | | 4**\_**020 | 7.2 | 1000 - 4000 | | 4**\_**025 | 9.3 | 1000 - 4000 | | 4**\_**032 | 12.2 | 1000 - 4000 | | 5**\_**040 | 15.3 | 1000 - 4000 | | 5**\_**050 | 20.1 | 1000 - 4000 | | 5**\_**063 | 26.1 | 1000 - 4000 | | 6**\_**080 | 32.1 | 1000 - 4000 | | 6**\_**100 | 41.9 | 1000 - 4000 | | 6**\_**125 | 52.1 | 1000 - 4000 | | 8**\_**160 | 67.4 | 1000 - 4000 | | 8**\_**200 | 83.5 | 1000 - 4000 | | 8**\_**250 | 105.1 | 1000 - 4000 |   \* Insert Pressure Rating Number from Model Key  \*\* Capable of running at higher or lower speeds and at higher pressures | **IMO Gear Pump Model Key** |